稳态法测不良导体热导率(1022-1) 预习报告

示例文本